(Додаток №3 до ТЗ)

**Інформаційна довідка**

**щодо обґрунтування технічних та якісних характеристик предмета закупівлі:**

**Послуги з технічного огляду та випробовувань**

**(Послуги з обстеження гідротехнічних споруд Трипільської ТЕС)**

код ДК 021:2015 – 71630000-3

В 2023 році необхідно виконати обстеження гідротехнічних споруд. Необхідність виконання обстежень зумовлена вимогами наступних нормативних документів:

- СОУ 40.1.21.343.:2005 п.5.4.12 огляд підводних частин гідротехнічних споруд повинен проводитись водолазами після перших двох років експлуатації, далі – за необхідності, але не рідше ніж один раз на п’ять років;

- СОУ 40.1.21.343.:2005 п.5.5.2 ділянка бетонного кріплення в зоні збійної течії і водоворотів повинні оглядатися водолазами з періодичністю не рідше ніж один раз на два роки;

- ГКД 34.03.106:2003 п. 3.7 З метою оцінки фактичного стану гідротехічних споруд і гідромеханічного обладнання, визначення заходів щодо забезпечення їх надійності і безпечності та перевірким організації нагляду за гідротехнічними спорудами електростанцій, здійснюються систематичні їх обмеження. Первинне централізоване обстеження проводиться під час будівництва перед наповненням водосховища і встановлення споруд піднапір, наступні – за необхідності, виходячи зі стану споруд, але не менше одного разу на 5 років.

Виконання робіт неможливе власними силами через відсутність навченого персоналу (водолазні роботи), спеціального оснащення та дозволів.

Попереднє обстеження гідроспоруд з промірами глибин проводилось в 2016-2018 р.р.

 **Начальник ВТВ А.В. Гаркуша**

 (Додаток №4 до ТЗ)

**Інформаційна довідка**

**щодо обґрунтування очікуваної вартості предмету закупівлі:**

**Послуги з технічного огляду та випробовувань**

**(Послуги з обстеження гідротехнічних споруд Трипільської ТЕС)**

код ДК 021:2015 – 71630000-3

Було проведено попередній моніторинг вартості закупівлі послуг з обстеження гідротехнічних споруд Трипільської ТЕС.

**Начальник ВТВ А.В. Гаркуша**

(Додаток 3 до ТЗ)

 **Інформаційна довідка**

**щодо обґрунтування технічних та якісних характеристик предмета закупівлі**

Процедура: Відкриті торги з особливостями

 ДК 021:2015 38570000-1:

Регулювальні та контрольні прилади й апаратура

(Перетворювачі ультразвукові, з'єднання до них)

 Для проведення ультразвукового контролю зварних з'єднань та основного металу поверхонь нагріву під час планових або аварійних ремонтів на тепломеханічному обладнанні Трипільської ТЕС та забезпечення необхідної кількості вимірювальних приладів для проведення ремонтної компанії необхідно провести закупівлю Перетворювачів контактних наклонних з’єднаних в асортименті для дефектоскопії труб малих діаметрів, Перетворювачів контактних наклонних з’єднаних малогабаритних в асортименті та З’єднувальних кабелів

до них.

 В разі відсутності зазначених приладів проведення ультразвукового контролю металу поверхонь нагріву стане неможливим, не будуть вчасно виявлені дефекти металу, що призведе до збільшення аварійних ситуацій на обладнанні. Процедура закупівлі планується проводитись по коду статті руху коштів 5.2.6.8.

|  |  |
| --- | --- |
|  *Ініціатор процедури закупівлі:* Начальник ЛМтаЗ  | А.В. Грузевич |

(Додаток 4 до ТЗ )

Інформаційна довідка

щодо обґрунтування очікуваної вартості предмета закупівлі

Процедура: Відкриті торги з особливостями

ДК 021:2015 38570000-1:

Регулювальні та контрольні прилади й апаратура

(Перетворювачі ультразвукові, з'єднання до них)

Очікувана вартість предмета закупівлі визначена відповідно до наказу ПАТ «Центренерго» № 53 від 11.09.2020 та на підставі проведеного моніторингу цін.

|  |  |
| --- | --- |
|  *Виконавець процедури закупівлі:* Начальник ВМТП | М.І. Мельник |