Додаток №3

до ТЗ

**Інформаційна довідка**

**щодо обґрунтування технічних та якісних характеристик предмета закупівлі:**

 **Роботи з поточного (часткового) ремонту заповнення віконних блоків будівель та споруд Трипільської ТЕС**

 **Сума закупівлі – 4 786 806,68 грн.**

 Внаслідок ракетних влучань по території Трипільської ТЕС 10.10.2022р., 23.11.2022р. та 05.12.2022р. було пошкоджено віконні прорізи будівлі головного корпусу, будівлі та споруди ЦПП (дробильний корпус,споруди вагоноперекидача, вузол пересипки 2/3; 3/4; 4/5; 5/6, галерея С/К-3).

Відновлювальні роботи планом закупівлі ПАТ «Центренерго» не передбачалися.

Для забезпечення функціонування в зимовий період ТпТЕС, яка є об’єктом критичної інфраструктури, необхідно виконати зашивку скляних вітражів та віконних прорізів будівель листами оцинкованого профнастилу, скління споруди вагоноперекидача виконати з прозорого полікарбонату, в спорудах вузол пересипки 3/4 та 4/5 встановити тимчасові рами з профільної труби, для можливості кріплення листів профнастилу.

В зв’язку з відсутністю на підприємстві фахівців, які мають дозвіл на виконання верхолазних робіт (промислового альпінізму), виникла необхідність у залученні спеціалізованих підрядних організацій.

 Начальник ВППР С.А.Лиходій

 Додаток № 4

до ТЗ

**Інформаційна довідка**

**щодо обґрунтування очікуваної вартості предмета закупівлі :**

**Роботи з поточного (часткового) ремонту заповнення віконних блоків будівель та споруд Трипільської ТЕС**

Очікувана вартість предмета закупівлі визначена відповідно до наказу ПАТ «Центренерго» № 53 від 11.09.2020 на підставі проведеного моніторингу цін ТМЦ та інвесторського кошторису.

*Ініціатор процедури закупівлі:*

 **Начальник ВППР С.А. Лиходій**

(Додаток 3 до ТЗ)

 **Інформаційна довідка**

**щодо обґрунтування технічних та якісних характеристик предмета закупівлі**

Процедура: Відкриті торги з особливостями

ДК 021:2015 31430000-9 Електричні акумулятори

 **(Батарея тягова)**

 Для забезпечення своєчасного, якісного та повноцінного проведення відновлених та ремонтних робіт обладнання необхідно терміново придбати акумуляторні батареї в кількості 2 шт. (ELHIM-ISKRA JSC 2X40V, PzCL320 тип ЕП-011.2).

 Заміна даних акумуляторів останній раз відбулася у 2013 році.

 Електрокари активно задіяні для переміщення великогабаритного обладнання, матеріалів, інструментів з місця їх зберігання до місця виконання ремонтних робіт. Також останнім часом збільшене навантаження на електрокари через великий обсяг робіт з відновлення обладнання ВРП-330, ВРП-110, компресорних станцій, тракту паливоподачі,золо шлаковидалення, ОМГ, ОСПС після ракетних обстрілів.

 Непрацездатність двох кар призводить до уповільнення виконання робіт, нераціонального використання фахівців цеху та зриву ремонту обладнання, а також до неможливості оперативно реагувати у разі необхідності.

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| № з/п | Найменування продукції | Технічні характеристики |
| 1 | Батарея тягова панцерна акумуляторна Тип 2х40V 4PzS 320Ah | Номінальна напруга: 80VНомінальна ємність: 320 Ah Габаритні розміри з кронштейнами : 966/810х842х462Виробник: Elhim Iskra або еквівалент |
|

|  |  |
| --- | --- |
|   Начальник ЕЦ  | Д.М. Медведкін |

|  |  |
| --- | --- |
|   |  |

(Додаток 4 до ТЗ )

Інформаційна довідка

щодо обґрунтування очікуваної вартості предмета закупівлі

ДК 021:2015 31430000-9 Електричні акумулятори

 **(Батарея тягова)**

Очікувана вартість предмета закупівлі визначена відповідно до наказу ПАТ «Центренерго» № 53 від 11.09.2020 та на підставі проведеного моніторингу цін.

|  |  |
| --- | --- |
|  *Виконавець процедури закупівлі:* Начальник ВМТП | М.І. Мельник |

(Додаток 3 до ТЗ)

**Інформаційна довідка**

**щодо обґрунтування технічних та якісних характеристик предмета закупівлі**

Процедура: Відкриті торги з особливостями

**ДК 021:2015 42120000 -6**

**Насоси та компресори**

**(Запчастини мазутного насосу 5Н5х4)**

UA-P-2023-02-06-001736-b

1. Найменування, асортимент, кількість товару (продукції):

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **№ п/п** | **Найменування товару (продукції)** | **Код ДК 021:2015** | **Од. вим.** | **Кіль-****кість** |
| 1 | Колесо робоче; креслення 38-1-5 | 42120000 -6 | шт. | 4 |
| 2 | Колесо робоче; креслення 38-1-6 | 42120000 -6 | шт. | 4 |
| 3 | Гільза захисна; креслення 38-1-2 | 42120000 -6 | шт. | 2 |
| 4 | Гільза захисна; креслення 38-1-12  | 42120000 -6 | шт. | 2 |
| 5 | Ущільнення кільця корпусу; креслення К-15 | 42120000 -6 | шт. | 8 |

Мазутні насоси ІІ підйому 1МН-ІІ, 3МН-ІІ (типу 5Н5х4) забезпечують безперервну подачу паливного мазуту на головний корпус, закупівля необхідна через критичний (максимально-допустимий) знос комплектуючих частин насосів, що може привести до зупину технологічного обладнання і є необхідним для сталого функціонування Трипільської ТЕС як об’єкта критичної інфраструктури.

*Ініціатор процедури закупівлі:*

**Начальник ВППР С.А. Лиходій**

 (Додаток 4 до ТЗ )

Інформаційна довідка

щодо обґрунтування очікуваної вартості предмета закупівлі

Процедура: Відкриті торги з особливостями

**ДК 021:2015 42120000 -6**

**Насоси та компресори**

**(Запчастини мазутного насосу 5Н5х4)**

UA-P-2023-02-06-001736-b

Очікувана вартість предмета закупівлі визначена відповідно до наказу ПАТ «Центренерго» № 53 від 11.09.2020 та на підставі проведеного моніторингу цін.

(Додаток 3 до ТЗ)

 **Інформаційна довідка**

**щодо обґрунтування технічних та якісних характеристик предмета закупівлі**

Процедура: Відкриті торги з особливостями

**ДК 021:2015 24960000-1 Хімічна продукція різна**

 (**Охолоджувальні рідини**)

З метою забезпечення проведення операцій з технічного обслуговування колісно– транспортних засобів регламентованих наказом №102 від 30.02.1998р. Міністерства Транспорту України та інструкціями з експлуатації транспортних засобів заводів виробників необхідно придбати наступну продукцію:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| № з/п | Найменування продукції | Обґрунтування щодо виробничої необхідності в придбанні продукції |
| 1 | Антифриз червоний готовий | Для заміни в системі охолодження колісно-транспортних засобів згідно норм. |
|
| 2 | Тосол | Для технічного обслуговування колісно-транспортних засобів згідно норм |
|
| 3 | Гальмівна рідина | Для заміни гальмівної рідини в КТХ після втрати своїх властивостей при технічному обслуговуванні. |
| 4 | Рідина AdBlue ( мочевина) | Мочевина необхідна для зменшення та нейтралізації шкідливих викидів відпрацьованих автомобільних газів на навколишнє середовище. В разі відсутності Рідина AdBlue бортовий комп’ютер переводить двигун в аварійний режим. |

|  |  |
| --- | --- |
|  Начальник ВМТП Начальник АТЦ Начальник ЦПП | М. І. МельникО.В. ЗаярнийО.А. Ясаков |

(Додаток 4 до ТЗ )

Інформаційна довідка

щодо обґрунтування очікуваної вартості предмета закупівлі

**ДК 021:2015 24960000-1 Хімічна продукція різна**

 (**Охолоджувальні рідини**)

Очікувана вартість предмета закупівлі визначена відповідно до наказу ПАТ «Центренерго» № 53 від 11.09.2020 та на підставі проведеного моніторингу цін.

|  |  |
| --- | --- |
|  *Виконавець процедури закупівлі:* Начальник ВМТП | М.І. Мельник |

Додаток №3

до ТЗ

**Інформаційна довідка**

**щодо обґрунтування технічних та якісних характеристик предмета закупівлі:**

 **Роботи з** **відновлення дамб карти №1,№2 секції 3 золовідвалу**

 **Трипільської ТЕС.**

 **(45110000-1 Руйнування та знесення будівель і земляні роботи).**

Сума закупівлі **- 2 246 243,04 грн.**

 В результаті максимального заповнення карти №2 секції №2 золовідвалу, що є наслідком активної роботи Трипільської ТЕС, виникла реальна загроза перевищення проектного ступеню заповнення цієї карти, порушення режиму освітлення води, загроза пошкодження огороджувальних дамб, виникнення надзвичайної ситуації через можливість переливу пульпи через огороджувальні дамби. Недопустимість вищенаведеного посилюється тим, що поблизу санітарно-захисної зони золовідвалу знаходяться Обухівські очисні споруди, проммайданчик та природне водоймище р.Стугна. В зв’язку з цим необхідно терміново виконати роботи із підготовки дамб карт №1 та №2 секції 3,що дозволить роботу котлоагрегатів на вугіллі в опалювальний період 2022 -2023р.р.

 На даний час виконання вищезазначеної роботи персоналом ЦТКта ГС не можливе через несправність чотирьох бульдозерів із п’яти наявних.

 Таким чином, для виключення можливості розвитку перелічених загроз, безперебійної роботи Трипільської ТЕС в опалювальний період, мінімізації негативного впливу на навколишнє середовище та виключення додаткових витрат при роботі котлоагрегатів на природному газі, необхідно залучити підрядну організацію для виконання земельних робіт на золовідвалі Трипільської ТЕС.

 Начальник ВППР С.А. Лиходій

Додаток № 4

 до ТЗ

**Інформаційна довідка**

**щодо обґрунтування очікуваної вартості предмета закупівлі**

 **Роботи з** **відновлення дамб карти №1,№2 секції 3 золовідвалу**

 **Трипільської ТЕС.**

Очікувана вартість предмета закупівлі визначена відповідно до наказу ПАТ «Центренерго» № 53 від 11.09.2020 на підставі проведеного моніторингу цін ТМЦ та інвесторського кошторису.

*Ініціатор процедури закупівлі:*

 **Начальник ВППР С.А. Лиходій**